**要求：**

**包含软水净化机一台**

**灭菌器容积100-150L**

**设备安装尺寸1.2\*1.8米内**

**其他施工内容：**

**进线距离50米（三相五线）**

**排水距离6米（喊2米开槽）**