1. 污水处理站雨棚换新
2. 框架采用国标镀锌矩管及圆管
3. 顶面采用标准彩钢板，颜色与整个环境屋顶颜色协调
4. 尺寸长17.85m\*宽4.3m
5. 含旧棚拆除



1. 地下室出入口雨棚换新
2. 框架采用国标镀锌矩管及圆管，整体拱形
3. 顶面采用标准耐力板，颜色与整个环境屋顶颜色协调
4. 两长边PVC排水沟，内侧墙面做30cm高防水
5. 尺寸长12m\*宽6.8m



1. 物资库房新装雨棚
2. 框架采用国标镀锌矩管及圆管
3. 含PVC排水沟
4. 尺寸长7.36\*2.9米



其他：整体屋顶环境图

